**符号：**

**累加器（AC）：**

最多四个（算术累加器：AC0，AC1；逻辑累加器：AC2，AC3）

**标志寄存器（M）：**中间继电器

**格式： 位（M）** M0.1，M0.2 1位

**字节（MB）** MB21，MB12 8位

**字（MW）** MW22，MW106 16位（地址位数可被2整除）

**长字（MD）** MD4，MD28 32位（地址位数可被4整除）